Практическая работа № 2

**Тема:** «Выполнение работ по проведению контроля качества материалов, хранению материалов».

**Цель работы**: Закрепить знания по теме «Хранение разбракованных и не разбракованных материалов». Формирование навыков проведения контроля качества материалов на наличие дефектов внешнего вида.

**Приборы и материалы**: Образцы лоскута ткани с дефектами, образцы маркировочных ярлыков рулонов ткани, бланки промерочной ведомости, бланки паспорта куска ткани.

Ход работы:

1. Внимательно рассмотреть образцы лоскута ткани и определить дефекты внешнего вида.

2. Рассмотреть образцы маркировочных ярлыков кусков ткани различных артикулов и разных производителей, обратить внимание на ширины, длины кусков, условный вырез.

3. Решение ситуационной задачи:

На швейное предприятие поступила партия ткани в количестве 10 рулонов. При проведении качественной и количественной проверки обнаружены следующие дефекты внешнего вида:

- разнооттеночность по всей ширине ткани протяженностью 1,2 м. – 1 рулон;

- пятно размером в 1,0 см. – 1 рулон;

- ширина кромки 2,5 см. – 1рулон;

- близна в 2 нити длиной 10,0 см. – 1 рулон.

Заполнить промерочную ведомость, паспорт куска на партию ткани, с учетом выявленных дефектов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПАСПОРТ КУСКА №         \_\_ к промерочной ведомости  от ""  20 г. | Место для образца |

Номер ячейки

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул |  |
| Длина куска |  |
| Ширина куска фактическая |  |
| Ширина кромки |  |
| Выявленные дефекты |  |
|  |  |
| Длина между дефектами |  |

**ПРОМЕРОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ №   
  
от "***\_\_\_"     \_\_\_\_\_\_\_\_\_***20** **г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование ткани |  | |
| 2. Артикул № |  | |
| 3. Дата поступления |  | |
| 4. Поставщик |  | |
| 5. Общий метраж |  | |
|  | |  |
| 6. Дата промера |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер куска  швейной фабрики | Номер куска текстильной фабрики | Сорт | Ширина, см | | Длина куска общая, м | | Количество отрезов в куске | Результаты промера куска, м | | Выявленные дефекты |
| ярлычная | фактическая | ярлычная | фактическая |  | излишки | недостача |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | | | |  |  |  |  |  |  |

**Начальник раскройного цеха \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Промерщик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4. Ответить на вопросы:

1. Как отмечают текстильные дефекты на полотне?

2. Какие материалы не проходят контроль на брако-промерочной машине? Напишите правила приемки таких материалов по количеству и качеству.

3. Через какое расстояние измеряют ширину материала?

4. Какая ширина ткани считается фактической?

5. Какой стороной внутрь наматывают материал на валик?

6. Сколько экземпляров паспорта куска оформляют?

7. Почему при хранении материалов не допускается прямое попадание солнечных лучей?

8. При какой влажности должны храниться текстильные материалы на складе?

9. На каком расстоянии от отопительной системы можно располагать поддоны с тканью?